Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo puedo enviar únicamente los datos decodificados sin el par de retornos de carro/saltos de línea?

Active el formato, agregue Cadena completa a la cadena de salida y compruebe que la casilla de verificación CR/LF no esté marcada.

Para enviar únicamente un retorno de carro, introduzca \r en el campo Texto final.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700