Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué es el Período de imagen no leída?

El Período de imagen no leída es el ritmo al que se almacenan las imágenes no leídas. Si se establece un valor de 1, entonces se almacenan todas las imágenes no leídas. Si establece como valor un número integral N en el que N es mayor que 1, solo se almacenará cada enésima imagen no leída.

Configurar un período de imagen no leída mayor a 1 le permite reducir el número de imágenes no leídas que se almacenan.

El período de imagen no leída también afecta al almacenamiento de imágenes si la opción Qué resultados almacenar se establece como Leídas, porque cuando las imágenes leídas se almacenan, todas las imágenes asociadas con un disparo de lectura único se marcan como leídas, de forma que también se puedan almacenar las imágenes no leídas adquiridas con anterioridad. Configurar el valor de Período de imagen no leída puede reducir el número de estas imágenes que se almacenan.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503