Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué puedo hacer para que Excel no omita celdas?

De forma predeterminada, el lector añade un par de retornos de carro/saltos de línea después de cada código transmitido. Si utiliza una conexión de teclado para introducir los códigos transmitidos en Excel, el par de retornos de carro/saltos de línea hace que Excel avance dos filas después de cada código. Para evitar que esto ocurra, configure el lector para que envíe únicamente un retorno de carro:

1. Haga clic en Formato estándar.

2. Especifique el símbolo que esté utilizando en las pestañas de Símbolos.

3. Marque la casilla Formato activado.

4. Haga clic en Cadena completa en la pestaña General.

5. Haga clic en Agregar.

6. En Texto final, introduzca \r en el campo de texto y desactive la casilla CR/LF.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500