Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué es la opción Lectores sincronizados?

En los modos de disparo Único, Ráfaga, Continuo y Auto, es posible sincronizar la adquisición de imágenes en varios dispositivos usando la interfaz de sincronización.

La sincronización permite usar una iluminación estroboscópica compartida para exponer simultáneamente todos los sensores. Puede sincronizar hasta 16 lectores, disparándolos opcionalmente con una secuencia definida para evitar que lectores opuestos se cieguen mutuamente. Tenga en cuenta que el disparo sincronizado solo es compatible con la iluminación externa en el conector dedicado.

Tenga en cuenta que este mecanismo no sincronizará esta ni otras configuraciones del generador de imágenes; por ejemplo, deberá configurar la exposición y la ganancia de forma individual para cada lector. Esta característica solo sincroniza la adquisición de imagen, y el disparo tiene lugar a través del mecanismo de Sincronización de múltiples lectores existente.

Para configurar adquisiciones sincronizadas en DM503, active Exposición sincronizada en el panel Sincronización de múltiples lectores. Establezca individualmente en cada lector el Retraso de adquisición (µs) (con respecto a la señal recibida a través de la interfaz de sincronización) para definir de forma opcional una secuencia de exposición en caso de que la iluminación de algunos lectores pudiera afectar a otros.

También deberá establecer qué dos lectores, situados en los extremos del bus de la interfaz de sincronización, serán los de cierre del bus; para ello deberá marcar la casilla Fin del cable de sincronización para los dispositivos que estén conectados en el extremo del cable de sincronización en ese momento.

Note: DM503