Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué puedo configurar en la pestaña Códigos 2D?

Después de configurar su dispositivo para calcular ISO/IEC 15415, AIM-DPM/ISO/IEC TR29158, SEMI T10 o DotCode para códigos 2D (en la pestaña General del panel Calidad de los códigos), esta pestaña le permite gestionar aspectos del tipo de evaluación de códigos en cuestión.

En el cuadro desplegable Calificación mínima correcta del resultado global, puede especificar qué calificación mínima se aceptará como «Correcta» para la norma de calidad de códigos dada.

Al marcar la casilla Umbral personalizado, puede anular y personalizar la configuración de umbral originalmente definida en la norma de calidad de códigos dada. Tenga en cuenta que si desmarca y vuelve a marcar esta casilla, se restablecerán los valores de umbral predeterminados. Estas opciones proporcionan una lista de mediciones para la norma en cuestión y cada una de estas mediciones tiene las configuraciones siguientes:

- Umbral puede establecerse para las calificaciones A, B, C y D. Si el valor de una medición supera el umbral respectivo, se asignará la calificación correspondiente. La calificación F se asigna si el valor no alcanza el umbral de calidad D. Tenga en cuenta que algunas mediciones (p. ej., SEMI 10) no tienen umbrales, de conformidad con las normas ISO (para obtener más información, consulte http://www.iso.org para la documentación de la norma ISO correspondiente).

- Utilizar para cálculo global: si se marca, esta medición se utilizará para calcular la calificación global. Tenga en cuenta que las mediciones SEMI T10 no disponen de esta opción.

- Incluir en informe: si se marca, esta medición se incluirá en el informe de calidad de los códigos disponible directamente desde el lector mediante transferencia por FTP o generado desde la herramienta de configuración mediante el registro de informes, y en la cadena de resultados que puede activarse en la pestaña Cadena de resultados.

Tenga en cuenta que, debido a su naturaleza, no todas las mediciones tienen todas las opciones disponibles (por ejemplo, si la norma ISO no asigna una calificación a la medición).

Nota: MicroQR no es compatible con la evaluación de calidad de los códigos 2D.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500