Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce que l'option de routage RS-232 ?

Lorsque vous connectez votre station de base par le biais de RS-232, vous pouvez déterminer si les données doivent être dirigées vers la base du lecteur même ou si vous souhaitez communiquer directement avec le lecteur associé à la station de base.

Lorsqu'aucun lecteur n'est affecté à la station de base, l'interface RS-232 permet de configurer la station de base quel que soit votre choix dans l'option Routage. Après l'affectation ou l'annulation de l'affectation du lecteur associé, le mode d'opération de l'interface RS-232 est automatiquement modifié au redémarrage de la station de base.

Note: DM8700Base,DM8000Base