Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que transmet le lecteur lorsqu'aucun code n'est lu ?

En règle générale, le lecteur ne transmet aucune donnée si un code n'est pas lisible. Vous pouvez envoyer une chaîne particulière contenant jusqu'à 32 caractères en spécifiant la commande Action de non-lecture. Cliquez sur le nœud Paramètres système puis, sous le nœud Sorties, entrez la chaîne dans le champ Chaîne de sortie de non-lecture et appuyez sur <Entrée>.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,DM9500