Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quel est le périphérique RTM Lean qui apparaît sous Réseau ?

RTM (surveillance en temps réel, Real Time Monitoring en anglais) Lean est une fonction intégrée à l'Outil de configuration DataMan qui permet la collecte et l'analyse de différents types de données relatives aux périphériques sur le réseau et à leurs lectures. Vous pouvez vous connecter à RTM Lean comme vous vous connecteriez à un périphérique, puis paramétrer la collecte des données dans un document nouvellement ouvert. L'application RTM Lean ne collecte activement les données que lorsqu'elle est activée et que vous y êtes connecté.

Lors de la configuration initiale, vous devez sélectionner le périphérique devant être surveillé par RTM Lean, puis quel type de données (outre les données par défaut) doit être collecté. Ceci peut être redéfini sous Configuration sur le menu ruban. Par défaut, RTM Lean collecte des données statistiques (taux de lecture, nombre de déclenchements, dépassement du déclencheur, dépassement de la mémoire tampon et les mesures de contrôle du processus, si cette option est activée).

REMARQUE : RTM Lean peut collecter des données à partir d'un seul périphérique à la fois et conserver ces données pendant 48 heures.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500