Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce que la mise au point étendue ?

Lorsque la Mise au point étendue est activée, la lentille liquide à grande vitesse passe par un nombre de plans définis autour d'un point central sur des acquisitions continues pour tenter de lire des codes pour lesquels la mise au point est insuffisante, à la limite de la plage de mise au point. La configuration par défaut permet 3 étapes, mais vous pouvez paramétrer jusqu'à 10 étapes.

Si la Mise au point étendue est activée avec la mise au point automatique et que la dernière entrée de distance a renvoyé une distance supérieure ou inférieure à l'intervalle de recherche, la mise au point étendue modifie le point central de référence pour l'étape de mise au point.

En l'absence de capteurs de distance ou de hauteur, vous pouvez utilisez cette option pour améliorer la profondeur de champ au prix d'une mesure ralentie.

Note: DM370,DM470