Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quelles sont les mesures individuelles utilisées pour DotCode ?

La liste ci-dessous énumère les mesures calculées pour l'évaluation de la qualité DotCode. Pour des informations plus détaillées sur ce standard de qualité du code et ses mesures, voir le Guide des communications et de la programmation DataMan ou la documentation standard ISO correspondante, pouvant être consultée sous www.iso.org.

- L'Hétérogénéité du quadrillage mesure le nombre d'erreurs de placement des cellules basée sur un quadrillage uniforme sur la base du modèle de synchronisation d'un symbole.

- La Correction d'erreur non utilisée mesure le pourcentage de mots de code restant dans un symbole après la correction des erreurs.

  Lors du calcul du pourcentage de Correction des erreurs non utilisée, un mot de code est évalué comme erroné si au moins une de ses cellules se trouve du mauvais côté du seuil global. Les symboles Data Matrix 2D comportent une redondance intégrée des codes (présence de données en double).

  La valeur 1.00 indique l'absence d'erreurs dans les mots de code.

- Le Grossissement de l'impression mesure la déviation de la largeur des barres et espaces par rapport aux largeurs souhaitées (indiquées dans la spécification de symbologie), il mesure si les barres sont plus étroites/plus larges par rapport aux espaces dans le symbole. Plus la différence est élevée, plus le grade est faible.

- L'Hétérogénéité axiale est la mesure de la symétrie de différentes cellules du symbole, c'est-à-dire, la quantité de déviation le long des axes du symbole.

- Le Contraste du symbole est la différence de valeur entre les valeurs de réflexion supérieure et inférieure dans une numérisation (la différence de réflexion entre la barre la plus foncée et l'espace le plus clair). Plus la différence est grande, plus le grade est élevé

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500