Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce que le taux d'image de non-lecture ?

La Durée du taux d'images de non-lecture est la fréquence du compte du taux d'images de non-lecture (nombre d'images). Vous pouvez spécifier un nombre exact et une unité pour définir cette durée. Ce compte et cette durée déterminent le taux d'images de lecture incorrecte pris en charge. La salve détermine le taux de pointe par durée.

Note: default,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503