ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# FTP サーバへの画像の転送方法:

[FTP] タブで画像を FTP サーバに送信するための設定が行えます。このタブではサーバの IP アドレスとポート番号の設定以外にも、ユーザ名とパスワードの組み合わせを設定できます。リーダが高頻度で処理を行っていて画像転送の時間が取れない場合などは、FTP を使った画像送信は失敗する可能性もありますのでご注意ください。また、ワイヤレスリンクを使った転送では通常のネットワーク通信よりも時間がかかることがあります。このような時は解像度を落とすか、画像を圧縮することをお勧めします。

ファイル名オプションでは画像の保存先となるファイルを指定できます。ファイル名フィールドには、 FTP サーバのルートディレクトリに関連付けたパスを指定することができます (例: /failed_images/image など)。ファイル名の後に付く拡張子 (.jpg か .bmp) は、[バッファ済画像の設定]ペインで設定したフォーマットに合わせます。リーダ本体でディレクトリを作成することはできません。必ずアクセス可能なディレクトリを用意しておいてください。

追加上限数は、ファイル名の末尾に付加される通し番号(インクリメント値)の上限を表示します。0の場合、通し番号は付加されず、同じ名前となるためファイル名は毎回上書きされることになります。

[スクリプト]ペインの[FTPストレージ]タブに、[スクリプトが作成したファイル名]の名前を入力することができます。

サーバが作成したファイル名オプションは FTP サーバのルートディレクトリに表示されている空白パスで開始します。

Note: default,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500