ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Modbus TCP：待機状態のタイムアウト設定

[待機状態のタイムアウト] は、送信の無い状態でポートが開放されている時間の合計を指します。リーダがFTPサーバに接続されると、リーダは通信が発生するまで接続を維持します。

通信状態のタイムアウト時間内に通信が発生しない場合、接続は終了します。FTP転送の頻度が低く接続状態を維持するコストをかけたくない場合に便利です。

待機時間のタイムアウトを設定する前に、[Modbus TCP を有効にする]を確認してください。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503