ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 「SEMI T10」の評価時に用いる測定の種類:

SEMI T10の仕様に用いられる測定は次のとおりです。コード品質の仕様や測定についての詳しい情報は、「DataMan 接続・プログラミングガイド」または対象となるSEMI仕様書を参考にしてください。後者は www.semi.org で入手可能です。

- [ファインダーパターンの欠陥] は、ファインダーパターン内の全ピクセルに対する不正なピクセルの割合です。

- [セルの欠陥] は、グリッド内の全ピクセルに対する不正なピクセルの割合です。

- [縦方向マーク誤配置] は、最適なData Matrixのセルセンターポイントに対する、Data Matrixのマークの縦方向の平均誤配置です。

- [横方向マーク誤配置] は、最適なData Matrixのセルセンターポイントに対する、Data Matrixのマークの横方向の平均誤配置です。

- [Data Matrixセル高さ] は、Matrix内各セルの平均の高さ (ピクセル) です。

- [Data Matrixセル幅] は、Matrix内各セルの平均の幅 (ピクセル) です。

- [縦方向マーク伸び率] は、シンボルより大きすぎ、または小さすぎる傾向をトラッキングしたもの、つまり、実際のセルと通常のサイズを縦サイズで比較したものです。

- [縦方向マーク伸び率] は、シンボルより大きすぎ、または小さすぎる傾向をトラッキングしたもの、つまり、実際のセルと通常のサイズを縦サイズで比較したものです。

- [シグナル対ノイズ比率] (SNR) は、シンボルのグレースケールの明度におけるずれの最大値に対する、シンボルのコントラストの相対値です。

- [エラー訂正不使用率] は、エラーの訂正後シンボルに残ったコードワードの割合を示します。

  未使用誤り訂正率 を計算する際には、グローバルしきい値の誤った側にコードワードのセルが1つでもあれば、それがエラーと見なされます。2D Data Matrix のシンボルは冗長コードが組み込まれているか、または重複データのコンテンツが存在します。

  1.00 という値は、どのコードワードにもエラーが存在しなかったことを意味します。

- [シンボルのコントラスト] は、1回のスキャンでの最大反射率と最低反射率の値の差です (最も暗いバーと最も明るいスペースの反射率の差)。差が大きいほど、グレードが高くなります。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500