ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# デコードしたデータだけを、CR/LF なしで送信する方法:

フォーマットを有効にしてから、出力文字列に全文字列 を追加し、CR/LF チェックボックスがチェックされていないことを確認します。

CR のみを送信する場合は、[終端テキスト] フィールドに \r を入力します。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700