ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [バッファした読み取り無効画像を許可]の機能:

この項目が有効になっており、かつパッケージ検出センサーなどに接続されている時に働く機能です。バッファが全画像に適用されていても、センサーが特定の入力信号を発した時に、読み取り無効画像のみがバッファされます。結果としてセンサーが実際にパッケージを検出した時に、リーダが読み取り無効画像のみをバッファすることとなります。この機能が使用できるのは、連続トリガモードに限られます。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503