ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# リーダの同期機能:

同期インターフェースを使用することで、複数のデバイスによる画像の取得を同期することが可能になります。対応するモードは [シングル]、[バースト]、[連続]、[セルフ] の各モードです。

同期機能では一つのストロボ照明を共有して、すべてのセンサで一斉に露光することができます。同期で操作できるリーダは最大16台までです。また、トリガの順序を指定してデバイス同士の干渉を防ぐ設定も可能です。同期トリガに対応しているのは、操作に使用しているコネクターを付けた外部照明のみになりますので、注意が必要です。

ただし、この機能とイメージャの設定は同期できないことにご注意ください。例えば、各リーダの露出設定やゲイン設定は個別に行う必要があります。同期機能はあくまで、現存のマルチリーダ同期システムで実行する実際の画像の取得やトリガを同期するためのものです。

DM503で同期取得を設定するには、マルチリーダ同期ペイン上で [同期露光] を有効にしてください。それぞれのリーダの [画像取得の遅延] (µs) (同期インターフェースから受信する信号に応じて) を設定し、リーダの照明が他機に干渉しないよう露光の順序を指定します。

現在同期ケーブルの最後に接続しているデバイスを [同期ケーブルの終了] チェックボックスにチェックを入れ、同期インターフェース用バスの末端にある2台のリーダをバスターミネータとして設定してください。

Note: DM503