전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# FoV(시야)를 변경하는 이유는 무엇입니까?

단일, 버스트 및 지속적 트리거 유형에 사용할 수 있으며, 시야 필드에 대한 영역을 각각 수정하여 판독기에서 캡처하는 각 이미지 크기를 줄일 수 있습니다. 따라서 메모리 양을 늘리고 버스트 길이를 더 길게 지정할 수 있습니다. 이러한 FoV를 설정하면 시야 확장기(FOVE)의 필드와 관련된 일부 광학 현상으로 인한 코드 감지의 왜곡 또는 간섭이 일어날 수 있는 이미지의 일부 영역을 제외할 수 있습니다.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503