전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 버퍼링된 이미지 설정이란 무엇입니까?

버퍼링된 이미지 설정 아래에서 FTP를 통해 전송된 이미지의 크기, 형식 및 품질을 변경할 수 있습니다.

- 크기: 버퍼링된 이미지의 기본 이미지 크기는 전체 크기 이미지입니다. 이미지 크기 사이에서 선택하면 판독기에서 각 이미지의 하위 샘플링을 수행하여 일부 정확한 이미지 세부 정보의 손실을 대가로 이미지 전송 속도를 대폭 향상시킬 수 있습니다.

- 형식: 기본적으로 판독기는 획득된 이미지를 각각 .bmp 형식으로 저장합니다.

- 품질: .jpeg 이미지 형식을 사용하는 경우에만 사용 가능한 이 슬라이더는 판독기가 획득한 이미지에서 스무딩 작업을 수행할 수 있도록 하는 내부 매개 변수를 조정하여 전송 속도를 낮추거나 높일 수 있습니다.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500