전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 내 부품에서 코드를 판독하는 데 문제가 있습니다. 어떻게 해야 합니까?

- 트리거를 계속 누르고 있어야 합니다. 판독이 완료되기 전에 트리거를 놓으면 판독기에서 판독 시도를 중단합니다.

- 판독기가 스캔 맵 문서에 나열된 대로 코드 크기 및 유형에 대해 지정된 작업 거리 내에 있는지 확인합니다.

- 트리거를 당기기 전에 코드가 판독기의 이미지 영역 중심에 있고 코드가 녹색 조준용 광원 중심에 있는지 확인합니다.

- 이미지 최적화 창의 고급 탭에서 광원 설정을 클릭한 다음(DM7500 및 DM8600, DM8700의 경우에는 UltraLight 설정) 광원 설정을 조정합니다.

- 기호 설정을 클릭하고 사용하려는 기호 유형이 사용되도록 설정되었는지 확인합니다.

Note: DMAE50,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500