界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是脱机缓冲？

无线读码器脱机缓冲默认开启，当读码器超出与基站通讯的范围时，脱机缓冲可使读码器最多存储 1 MB 数据。如果禁用脱机缓冲，当无线读码器超出基站范围，读码器将不存储读码数据。

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500