Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was wird unter „Einstellungen XP und Zielbereich“ festgelegt?

Mit dieser Funktion können Sie den genauen Bildbereich angeben, der vom Lesegerät per Sichtfelderweiterung erfasst wird. Dies ist nützlich, um Geisterbilder in der Bildmitte auszuschließen, in der ein Code unter Umständen doppelt erkannt wird. Bei der Verkleinerung des Zielbereichs wird jedoch nicht unbedingt die Decodierdauer verkürzt oder die Bildübertragungsgeschwindigkeit erhöht.

Für bestehende Sichtfelderweiterungen wurden die optimalen Einstellungen vorkonfiguriert. Sie können diese Einstellungen genauer anpassen (benutzerdefinierte Einstellungen), indem Sie die Parameter manuell festlegen, um optimale Ergebnisse für die verwendete Sichtfelderweiterung zu erzielen. Lesegerät, Sichtfelderweiterung und Objektiv werden jeweils anders berücksichtigt.

HINWEIS: Bestimmte Bildeigenschaften (wie Bildgröße und Filterung) können nicht geändert werden, während das Gerät Bilder erfasst oder decodiert.

HINWEIS: Überprüfen Sie unbedingt, ob das verwendete Gerät mit der Sichtfelderweiterung kompatibel ist, die Sie kalibrieren möchten!

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503