Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Einstellungen können in den EAN.UCC-Composite-Eigenschaften festgelegt werden?

- Standard (linear und 2D): Besteht aus einer linearen Komponente (Codierung der primären Kennung des Artikels) sowie einer anschließenden 2D-Composite-Komponente (Codierung ergänzender Daten wie Chargennummer oder Verfallsdatum).

- Nur linear: Besteht nur aus der linearen Komponente, in der die primäre Kennung des Artikels codiert ist.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500