Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Daten werden vom „Ereignisverlauf“ erfasst und angezeigt?

Der Ereignisverlauf kombiniert erfasste statistische Daten und Code-Qualitätsdaten je nach der Einstellung oben links unter Einstellungen > Wert grafisch in einem Echtzeitdiagramm. RTM Lean überwacht den ausgewählten Wert auf dem Gerät. Für Code-Qualitätsmetriken und -grade ist unter „Wert grafisch“ nur der Code-Qualitätsstandard verfügbar, der auf dem überwachten Gerät festgelegt ist. Sie können Daten zu einem anderen Standard abrufen, indem Sie den aktivierten Code-Qualitätsstandard auf dem Zielgerät ändern.

Um die Daten für einen bestimmten Zeitpunkt anzuzeigen, können Sie die Bildlaufleiste an die entsprechende Stelle ziehen. Um das überwachte Intervall zu ändern, können Sie die Länge der Bildlaufleiste ändern (geklickt halten und ziehen). Für den ausgewählten Zeitraum (durch Positionieren der Bildlaufleiste) wird unter Aggregierter Wert in ausgewähltem Zeitraum oben in der Mitte ein aggregierter Wert des grafischen Werts angezeigt.

Der Datenabruf füllt die untere Diagrammlinie mit Punkten, die Ereignissen im überwachten Zeitraum entsprechen. Die einzelnen Ereignisse werden rechts mit ihren Details (Zeitstempel und Ereignistyp) aufgeführt. Unter der Liste gibt es zwei Schaltflächen:

- Mit Gerätesicherungen speichern können Sie die Gerätekonfiguration für das ausgewählte Ereignis in der Liste exportieren. Damit können Sie Details überprüfen, wenn Sie beispielsweise die Gründe für Änderungen von statistischen Daten, einer Metrik oder eines Grades ermitteln möchten.

- Über Konfigurationsvergleich wird das Dokument geöffnet, in dem Sie die Gerätekonfigurationen für die ausgewählten Ereignisse vergleichen können. Sie müssen dazu jedoch mindestens zwei Ereignisse in der Liste auswählen.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM470, RTM_Lean