Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Optionen werden über das Drop-down-Menü „Verwendeter Kommunikationskanal“ festgelegt?

Sie können festlegen, welche USB-Kommunikationsmethode verwendet werden soll. Je nach verwendetem Gerät stehen die folgenden Optionen zur Auswahl:

- Nur USB-COM: Bei dieser Option wird die Verbindung mit dem Gerät über eine serielle Schnittstelle hergestellt.

- Nur USB-HID: Bei Auswahl dieser Option verhält sich das Gerät wie eine USB-Tastatur.

- USB-COM + USB-HID: Diese Option kombiniert die beiden vorhergehenden Modi.

HINWEIS: Bei Auswahl von Nur USB-COM werden manche Geräte möglicherweise auch unter den HID-Geräten aufgeführt, auch wenn sie nicht über HID-Funktionen verfügen.
Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base