Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Dotcode-Eigenschaften

Angabe der Anzahl von Datenzeilen und -spalten

Wenn Sie die Mindest- und Höchstzahl der Datenzeilen und -spalten angeben, verbessern Sie die Zuverlässigkeit der Symboldecodierung durch das Lesegerät.

Einstellung „Polarität“

Sie können festlegen, was für das Gerät ein Modul (Punkt) im Verhältnis zum Hintergrund ist. Bei der Einstellung Dunkel auf hellem Grund scannt das Gerät nach dunklen Punkten auf hellem Hintergrund und decodiert diese, während sich Hell auf dunklem Grund umgekehrt verhält (helle Punkte auf einem dunklen Hintergrund).

Bei der Standardeinstellung Beliebig wird nach beiden Modulen auf dem entsprechenden Hintergrund gescannt. Die Decodierung kann dadurch jedoch verlangsamt werden.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500