Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Kann ein serieller Auslöserbefehl verwendet werden, der länger als ein Zeichen ist?

Für die Befehle Auslöser EIN und Auslöser AUS gilt eine Begrenzung der Zeichenfolgen von maximal 32 Byte. Abhängig von der Anzahl der verwendeten Escape-Sequenzen kann die gültige Länge der möglichen Zeichenfolge zwischen 32 Zeichen (keine Escape-Sequenzen) und 128 (32 Escape-Sequenzen mit vier Zeichen [z. B. \002]) Zeichen liegen.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500