Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Warum ist die Schaltfläche „Übertragung starten“ nicht aktiviert?

Wenn auf dem Lesegerät Bilder gepuffert wurden, müssen Sie zuerst den Ordner auswählen, in dem die Bilder erfasst werden sollen. Außerdem müssen Sie den Erfassungsvorgang beenden, um die Übertragung starten zu können.

Hinweis: „Übertragung starten“ ist nicht verfügbar, wenn sich das Gerät außerhalb der Reichweite der gekoppelten Basisstation befindet (bei mobilen Geräten), da der Puffer außerhalb der Reichweite gelöscht und deaktiviert wird.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700