Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dienen die Einstellungen für gepufferte Bilder?

Unter den Einstellungen für gepufferte Bilder können Sie die Größe, das Format und die Qualität der per FTP übertragenen Bilder ändern.

- Größe: Als Voreinstellung für die Bildgröße für gepufferte Bilder wurde die Vollgröße gewählt. Entsprechend der ausgewählten Bildgröße kann das Lesegerät für jedes Bild ein Sub-Sampling vornehmen, wodurch die Bildübertragung erheblich beschleunigt werden kann, allerdings unter Verlust feiner Bilddetails.

- Format: Standardmäßig speichert das Lesegerät alle erfassten Bilder im BMP-Format.

- Qualität: Nur bei Verwendung des JPEG-Bildformats verfügbar. Mit diesem Schieberegler können Sie interne Parameter so anpassen, dass vom Lesegerät eine Glättungsoperation am erfassten Bild durchgeführt wird. Die Übertragungsgeschwindigkeit kann dadurch erhöht oder verringert werden.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500