Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche erweiterten Einstellungen können für den Auslöser konfiguriert werden?

Ist die Option Nie zweimal denselben Code lesen aktiviert, liest das Lesegerät einen gegebenen Code in demselben Auslöserzyklus nicht zweimal. Ist Nie zweimal denselben Code lesen nicht aktiviert, wiederholt das Lesegerät nach Ablauf der angegebenen Code-Lesewiederholungsverzögerung (in Millisekunden) den Lesevorgang und überträgt erneut denselben Code.

Mit der Option Code-Lesewiederholungsverzögerung (in Millisekunden) geben Sie die Verzögerung zwischen den Leseversuchen an. Wenn Sie als Verzögerung einen Wert ungleich null angeben, können Sie verhindern, dass ein an Ihr Lesegerät angeschlossenes Gerät die Daten eventuell nicht verarbeiten kann.

Note: default,DM070,DM150,DM260