Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dient die Option „Puffern von Bildern mit Fehllesung zulassen“?

Ist der Eingang aktiv und beispielsweise mit einem Paketerkennungssensor verbunden, werden Bilder mit Fehllesung nur gepuffert, wenn der Sensor ein Signal an den betreffenden Eingang sendet, selbst wenn die Pufferung für alle Bilder aktiviert wurde. Das Lesegerät puffert folglich Bilder mit Fehllesung nur dann, wenn der Sensor tatsächlich ein Paket erkennt. Diese Option ist nur mit dem Auslösermodus „Fortlaufend“ verfügbar.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503