Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wir wird eine Verzögerung für die Code-Ausgabe festgelegt?

Um eine Pause für die Code-Ausgabe festzulegen, fügen Sie den Textfeldern im Fenster „Datenformatierung“ die Zeichenfolge „\Pause<Zeit>;“ hinzu.

„<Zeit>“ enthält einen Wert in Millisekunden. Um 4 Sekunden zu warten, lautet die Zeichenfolge beispielsweise „\Pause4000;“.

Diese Funktion kann mit USB-HID oder RS232 verwendet werden. Bei RS232 muss die Funktion über den DMCC-Befehl „COM.RS232-ENABLE-PAUSE“ aktiviert werden. Bei USB-HID ist die Funktion standardmäßig aktiviert.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500