Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird die Bildbelichtung eingestellt?

In der Gruppe Belichtung können mit Automatische Belichtung automatisch die besten Einstellungen für die optimale Helligkeit jedes Bildes bestimmt werden. Mit der Einstellung Maximale Belichtung können Sie das Gerät an Ihre Produktionsumgebung anpassen. Sie können auch die Einstellung Manuelle Belichtung auswählen und eine genaue Belichtungszeit in Mikrosekunden festlegen.

Bei Auswahl von Manuelle Belichtung können Sie außerdem im Ergebnisverlauf-Fenster durch Klicken auf Helligkeit optimieren einen festen Wert für die Belichtungseinstellung definieren, der durch den Wert für Maximale Belichtung begrenzt ist. Der Schieberegler Verstärkung (unter dem Bildanzeigebereich) gibt die Pixelhelligkeit des Ziels an.

Note: DM8050,DM8070