Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird der Bildfokus eingestellt?

Um für den Lesevorgang automatisch die besten Einstellungen auszuwählen, klicken Sie auf Tune. Damit werden die Funktionen „Helligkeit optimieren“, „Code trainieren“ und, sofern verfügbar, „Fokus optimieren“ aktiviert.

Klicken Sie auf Fokus optimieren, um den bestmöglichen Fokus zu erzielen. Diese Funktion ist nur bei Lesegeräten mit Flüssiglinse verfügbar. Weitere Einstellungen können Sie vornehmen, indem Sie auf den Link neben der Schaltfläche Fokus optimieren klicken. Alternativ können Sie den Schieberegler Fokus unter dem Bild per Ziehen verwenden oder einen Fokuswert in Dioptrie oder Abstand (in Millimetern) eingeben. Zudem können Sie Werte über die Schaltflächen „+“ und „–“ ändern. Beachten Sie jedoch, dass der Dioptriewert mit „+“ verringert und mit „–“ erhöht wird. Im orangen Bereich (über 500 Millimeter) des Schiebereglers kann kein Abstand mehr eingestellt werden. Diese Möglichkeit wird daher vom Setup Tool automatisch deaktiviert, wenn Sie den Schieberegler in diesen Bereich bewegen. Wird der Schieberegler aus dem orangen Bereich herausgezogen, können wieder Abstandswerte eingegeben werden. Wenn Sie weitere Einstellungen benötigen, klicken Sie auf den Link Erweiterte Fokuseinstellungen, der Sie zum Fenster Fokuseinstellungen führt.

Beim Testen der Live-Anzeige können Sie auch die Einstellungen für den Fokuswert ändern.

Beachten Sie, dass der Fokusabstand nicht von der vorderen Abdeckung des Lesegeräts, sondern vom Objektiv aus gemessen wird.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503