Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird die Bildbelichtung eingestellt?

Um für den Lesevorgang automatisch die besten Einstellungen auszuwählen, klicken Sie auf Tune. Möchten Sie weitere Konfigurationen für das Tuning vornehmen, klicken Sie ganz rechts auf die Schaltfläche „Tune“ oder wechseln zum Fenster Tuning.

Um die empfohlene Beleuchtungsintensität automatisch einzustellen, klicken Sie auf Helligkeit optimieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn „Manuelle Belichtung“ ausgewählt wurde. Um die manuelle Belichtung zu aktivieren und weitere Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie auf das Symbol neben der Schaltfläche Helligkeit optimieren. Alternativ können Sie auch den Schieberegler für die Belichtung unter dem Bild nach links oder rechts ziehen oder einen Belichtungswert eingeben. Klicken Sie auf das Symbol neben dem Textfeld rechts, um weitere Einstellungen vorzunehmen.

HINWEIS: Wenn eine Zielbereichsabmessung kleiner als 144 ist, sind „Helligkeit optimieren“ und „Tune“ nicht verfügbar.

Note: DM300