Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cuáles son los diferentes modos de transferencia?

El modo de transferencia A petición transferirá las imágenes cuando haga clic en Transferir ahora en la herramienta de configuración o cuando envíe el DMCC apropiado. Si elige el modo de transferencia FTP - Tiempo de ejecución las imágenes se enviarán automáticamente al servidor FTP tan pronto como se active la conexión.

Tenga en cuenta que Transferir ahora no funciona si se está fuera del alcance de la estación base emparejada con el dispositivo (en el caso de dispositivos portátiles), ya que el búfer se borra y desactiva cuando se está fuera del alcance.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500