ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 高周波照明のチェックボックスが使用できない理由:

高周波照明を有効にするには、画像設定を [マニュアル露光] に、トリガのタイプを [セルフ（内蔵）] に変更し、間隔を 16000 ～ 20000 または 32000 ～ 34000 もしくは 64000 以上の任意の値に変更してください。

Note: DM050,DM060,DM070,DM503