ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [最初の読み取り後]と[最後の読み取り後]の遅延オプションの違い:

[最初の読み取り後]遅延は最初に与えられたコードの読み取り後のタイミングで遅延が始まり、タイマーがリセットされません。すなわち連続読み取りといった複数の画像を扱うモードでのトリガでは、同じコードを何度も読み取る可能性があり、一定の時間リーダの前にかざされるコードは [再読み取り遅延] と同じか、それ以上に読み取りが繰り返されます。

[最後の読み取り後]では画像にコードが現れるたびにタイマーがリセットされます。この場合はリーダがコードの前にかざされたままでも、再読み取りが行われることはありません。リーダの視野からコードが外れた場合だけ、[再読み取り遅延]と同じか、それ以上の読み取りを実行することになります。

Note: DM050,DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600