ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# バースト長の延長方法：

使用しているSetup toolで有効なリソースによって、設定できるバーストの最大サイズが異なります。デフォルトでは最大202画像となっていますが、リーダが捉える画像の保存先メモリを増やすことで、この容量を強化することができます。画像を保存するメモリの容量は、画像リフトに使用している画像スロットを解放したり、画像の視野サイズを縮小することで増やせます。この操作は[画像サイズ（ROI）] ペインで行います。

1. [画像サイズ (ROI)]ペインを選択します。
2. [イメージャの視野（FoV）]チェックボックス（シングル、バースト、連続トリガモード）をオンにして、イメージャの視野サイズを縮小します。

縮小後は [アプリケーションの詳細] にある [バースト長] パラメータを上げることができます。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470