ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# トリガ遅延、タイムアウト値の働き:

トリガ設定グループから、遅延のタイプ設定、ならびにリーダがトリガを受信してから画像の取得を開始するまで、何ミリ秒待機するかを指定できます。この機能は、シンボルが完全に視野に入る前にリーダがトリガを受信することが分かる場合に使うと便利です。[シングル]、[バースト]、[連続]の 3 種のトリガタイプのみが、トリガ遅延に対応しています。

[シングル]と[バースト]モードには開始遅延時間がありますが、終了遅延時間はありません。連続モードはすべての遅延タイプを使用できます。

[タイムアウト] 値は、検知したシンボルのデコードをリーダが試行する際の合計固定時間を決めることができます。決められた時間内にシンボルのデコードができなかった時は、画像にデコード可能なシンボルが含まれない場合の「読み取り無効」の状態となります。タイムアウトが設定されていないと、リーダは次の画像に写る前に現在の画像から何らかのコードを読み取ろうと試行するため、動作がもたつきます。

Note: DM050,DM060,DM070