ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# リードセットアップが適用されるトリガモードの種類:

リードセットアップはシングル、セルフ、バースト、連続の各トリガモードで使用できます。次のリードセットアップは指定の間隔が経過してから有効になります ([画像の最適化] ペインで指定した時間)。その他のトリガモードでは、複数のセットアップが存在した場合、現在選択中のもの (ステータスバーに表示) だけが採用されます。[シングル] トリガモードはインターバルが無いため、一つの読み取り設定を次も維持する形になります。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503