ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Excel でセルがスキップしないようにする方法:

デフォルトでリーダは、送信された各コードの後に CR/LF を付けます。送信されたコードの Excel 入力にキーボード接続を利用している場合、CR/LF は Excel が各コードの後で連続してセルを 2 つ進めてしまう原因になります。これを防ぐためには、リーダが CR のみを送信するように設定します。

1. [標準フォーマット] をクリックします。

2. 使用しているシンボルを、[シンボル] タブで指定します。

3. [フォーマット有効] ボックスをチェックします。

4. [一般] タブにある [全文字列] をクリックします。

5. [追加] をクリックします。

6. [終端テキスト] で、テキストフィールドに \r を入力し、CR/LF ボックスのチェックを外します。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500