ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Xpand ROI設定の目的:

FOVE越しにリーダが見る画像の各部分において、特定のエリアを指定する場合の機能です。同じコードが2度検知された、画像中央のゴースト箇所を無効にする際に役立ちます。ROI を縮小しても、必ずしもデコード時間が短縮されたり、画像の転送率が上がるわけではありません。

最適な設定は既存の視野拡張システム (FOVE) に合わせて予めコンフィギュレーションされていますが、手動でパラメータを変えながら、ご使用中の FOVE に最も合う設定に微調整することが可能です。リーダ、FOVE、レンズで使用の係数は異なっています。

注意: 画像関連のプロパティの中には(画像サイズやフィルタリングなど)、デバイスが画像を取得中またはデコード中に変更できないものもあります。

注意: キャリブレーションするデバイスと FOVE に互換性があることを、必ず確認してください。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503