ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [イベントの履歴] が収集・表示するデータ：

[イベントの履歴] は、左上の [設定] > [プロットした値] の内容に応じて、統計とコードの品質データの取得をリアルタイムのグラフにまとめています。RTM Lean はデバイスで選択した値をモニタリングします。コード品質測定とグレードには、モニタリングするデバイスで設定したコード品質基準のみが、[プロットした値] で使用できます。対称のデバイスで有効なコードの品質基準を変更すると、別の基準でデータの収集ができます。

特定の時間のデータを見たい時は、その時間にスクロールバーを動かしてください。スクロールバーの長さを (クリックしたままドラッグ) 変更して、モニタリング間隔を変えることもできます。(スクロールバーを合わせて) 選択した期間にプロットした値の集合値は、最上部中央 [選択した期間] の [集合値] に表示されます。

データ収集で一番下に線が追加され、モニタリング中のイベントを点で示します。それぞれのイベントは右側に説明付き (タイムスタンプ、イベントの種類) でリスト化されます。リストの下にある2つのボタン：

- [デバイスのバックアップを保存] は、選択したリスト上のイベントに関わるデバイスの設定をエクスポートします。統計や測定、グレードに生じた変更の理由を探りたい時の、内容の精査に役立ちます。

- [設定比較] は、選択したイベントに関するデバイスの設定を比較するドキュメントが開きます。この機能は、リストから1つ以上のイベントを選択していないと使用できません。

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM470, RTM_Lean