ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 選択すべき照明設定:

マークの種類やマークの表面によって光源を変えることをお勧めします。固定型の照明は、反射しない物に付いている高コントラストのシンボルでは明視野照明をサポートし、反射する表面に付いている低コントラストのシンボルでは暗視野照明をサポートします。コード品質のグレードで信頼できる結果が出れば、いずれの組み合わせも選ぶことができます。

固定型の照明用アタッチメントのバンクは、それぞれ必ず拡張入出力モジュールの出力ラインの決められた場所に接続してください。 接続の条件は次のとおりです。

- 明視野 – 垂直拡散 (90): 入出力ライン 2、3

- 暗視野 – 東西南北 30 度 (30Q): 入出力ライン 4、5、6、7

- 暗視野 – 東西 30 度 (30T): 入出力ライン 4、6

- 暗視野 – 南北 30 度 (30T): 入出力ライン 5、7

Note: DM8600