ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 個別の AIM-DPM コード品質測定:

コード品質の結果は、2D Data Matrix シンボルにおける AIM (Association for Automatic Identification and Mobility: 自動認識モビリティ協会) 規格に従って、シンボルの品質に関する具体的なフィードバックを送ります。DataMan 検証機はすべて、検証したそれぞれのシンボルに関する全般的なグレードと、個々の測定におけるグレードをお知らせます。 含まれる内容は次のとおりです。

- セル変調：実際のマークにおける読み取り可能の程度です。

  グレードは、特定のマークについて白セルと黒セルがどの程度グローバルしきい値に近いかを反映し、いずれか特定のマークの白セルと黒セル間におけるグレーレベルの分岐点を示しています。

  リーダが各セルの白か黒かを分類した確実性が比較的低い場合は、マークのセル変調グレードが低くなります。結果にはシンボルに組み込まれているエラーの補正量も影響します (大き目のシンボルであれば、エラーの補正量も大きくなります)。例えばセルの大半が境目にありながら実際には変更が生じない場合など、そのマークはセル変調のグレードが低く、未使用誤り訂正率 が高いという結果になります。

- 固定パターン損傷: マーク内のファインダ、クロック、クワイエットゾーンのパターンに関する品質です。

  リーダはシンボルに含まれる複数のパターンを使用してデータの検出やデコードを行います。リーダはセル変調と同じ方法で、特に反射率の信頼性の計測を使って固定パターン損傷のグレードを生成します。

- リファレンスのデコード: 標準的な 2D Data Matrix アルゴリズムが目的のマークを検出、デコードすることができるかどうかを示します。

  この計測結果は A または F いずれかのグレードで表されます。

- セルのコントラスト: シンボルの白セル、黒セルの反射率における差を表し、白セルの平均反射値の割合として表示されます。

  AIM-DPM/ISO/IEC TR 29158 を採用している場合は、白セルが最高彩度の 78% の平均反射値となるよう調節する必要があります。

- コードの歪み度合い: シンボル内の各セルがどの程度左右対称になっているかを表します。

- 未使用誤り訂正率 : エラーの訂正後シンボルに残ったコードワードの割合を示します。

  未使用誤り訂正率 を計算する際には、グローバルしきい値の誤った側にコードワードのセルが1つでもあれば、それがエラーと見なされます。2D Data Matrix のシンボルは冗長コードが組み込まれているか、または重複データのコンテンツが存在します。

  1.00 という値は、どのコードワードにもエラーが存在しなかったことを意味します。

- セルのずれ度合い: それぞれのセルの配置エラーの度合いを表します。 シンボルのクロックパターンを使用して測ります。

- セル伸び率: 縦横方向の、セルの伸びの変化を表します。

  セルのサイズはシンボルの縦 (CGH)、横 (CGV) のクロックパターンに沿って 1 つずつ計測し、物理的な大きさで表示されます。

  これは全体的なシンボルグレードではなく、プロセス管理にのみに使用されます。また、コード品質タスクペインのコード品質グレード設定を有効にしている場合のみ測ることができます。

Note: DM8600