ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 変更できるトリガ設定

マニュアル（ボタン）か自動読み取り（内部）のトリガタイプが設定できます。トリガの詳細設定は、[画像の最適化] ペインの [アドバンスト] タブから [トリガ設定] を選択します。

なお、プレゼンテーションモード (ワイヤレスリーダのみ) では、ユーザがトリガを引くため、デバイスがベースステーションにドッキングされるまでリーダがマニュアルモードに切り替わります。

詳しい内容は [アプリケーションの詳細] のQ&Aをご覧ください。

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500