ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 画像の焦点を調整する方法:

チューニングをクリックすると、読み取りに最適な設定が自動選択されます。これによって [明るさの最適化]、[コード登録] とは別に、[焦点位置の最適化] 機能が実行できる場合は実行します。

[焦点位置の最適化] ボタンをクリックすると、推奨される焦点が設定されます。この機能はリキッドレンズを装着したリーダにのみ対応しています。より詳細な設定は、[焦点位置の最適化] ボタンの横にあるリンクをクリックします。あるいは、画像の下の [焦点] のスライダーをドラッグで動かすか、焦点の値を入力すると、この値がジオプターか距離 (mm) のどちらかで渡されます。[+] と [-] ボタンを使用しても値を変更することができますが、[+] はジオプター値を小さくし、[-] は大きくするため、注意してください。スライダーのオレンジのエリア (500mm上) は距離を指定できないため、この域にスライダーを動かすとSetup Toolが距離を自動的に無効にします。スライダーや数値がオレンジの域を外れると、距離が再び有効になります。[アドバンスト焦点設定] のリンクをクリックすると、詳細設定ができる [焦点設定] ペインに移動します。

ライブ表示で調整を行っている最中に、焦点値を変更することも可能です。

焦点距離は、リーダのフロントカバーからではなく、レンズから測定されることに注意してください。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503