ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 産業用プロトコル

Ethernet/IP プロトコル

リーダがEthernet/IPプロトコルを使用できるようにするには、[Ethernet] タブ > [産業用プロトコル] の [EtherNet/IP] にチェックを入れます。

通信バナー右側に「再起動して変更を反映してください」というメッセージが現れます。[設定の保存] をクリックし、リーダを再起動します。

PROFINET プロトコル

リーダがPROFINETプロトコルを使用できるようにするには、[PROFINET] にチェックを入れます。[ステーション名を使用] をクリックすると、ステーションの名前を入力できます。

通信バナー右側に「再起動して変更を反映してください」というメッセージが現れます。[設定の保存] をクリックし、リーダを再起動します。

SLMP プロトコル

リーダがSLMPプロトコルを使用できるようにするには、[SLMP プロトコル] にチェックを入れ、必要なパラメータを設定します。

通信バナー右側に「再起動して変更を反映してください」というメッセージが現れます。[設定の保存] を選んだ後、変更内容を反映させるためにリーダの電源を切ってから入れ直すか、またはリーダ設定コード表のリセットコードを読み取り、リーダを再起動してください。

Modbus TCP

リーダがModbus TCPプロトコルを使用できるようにするには、[Modbus TCP プロトコル] にチェックを入れ、必要なパラメータを設定します。

通信バナー右側に「再起動して変更を反映してください」というメッセージが現れます。[設定の保存] を選んだ後、変更内容を反映させるためにリーダの電源を切ってから入れ直すか、またはリーダ設定コード表のリセットコードを読み取り、リーダを再起動してください。

EtherNet/IP、PROFINET、SLMPプロトコル、Modbus TCP の選択項目がグレーアウトしている理由:

一度に使用できるEthernet産業用プロトコル は一つだけです。一つのプロトコルが指定されている間、他のものは選択できません。

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base