ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [標準] タブのデータフィールドに入っている、[一般] タブの各項目：

- 従属文字列: エンコードされたシンボルに含まれる従属文字列です。この機能を使うには、従属文字列の範囲を指定する必要があります。

- 全文字列: エンコードされたシンボルの全ての文字

- デコード時間: リーダがシンボルのデコードに要した合計時間をミリ秒で表したものです。画像の取得時間、画像処理の中断時間、通信時間、データフォーマットなどの追加処理に要する時間は、デコード時間に含まれません。

- トリガ時間: トリガ信号を受信してからデコード処理が完了するまでの合計時間をミリ秒で表したものです。

- シンボル：デコードしたシンボルのコード

- CR/LF: 復帰改行

- TAB: タブ文字です。

- SP: 空白文字です。

- シンボルの識別子: ISO/IEC 15424:2008 規格によるシンボルの識別子

- モジュールサイズ: シンボル内の各モジュールの幅 (もしくは高さ) をピクセルで表したもの

- コード位置: デコードしたシンボルの四隅の座標値

- コードの向き: デコードしたシンボルの向きが角度で報告されます。時計回りで回転したデコード済みシンボルは、正方向の変化と見なされます。

- コントラスト: デコードしたシンボルの、コントラストの合計を 0 と 1 の範囲で示した値です。値が高いとシンボル内の明/暗モジュールにおけるグレー値の範囲が広く、逆に低い場合は明/暗モジュールのグレー値は同等であることを示します。

- UEC: シンボルの未使用誤り訂正率の合計数です。エラー訂正は、シンボルのダメージで損なわれたデータの再構築、置換えを行います。理想値は "100" です。１D シンボルは常に -1 を返します。

- 入力文字列: 受信した(シリアル/Ethernet)入力文字列。

- フィルタ時間: フィルタリングの継続時間(ミリ秒)。

- 結果ソース: デバイスの名前。

以下の値はすべてリーダの Setup Tool への接続の有無に関わらずカウントされます。

- 読み取り合計: デコードしたシンボルの合計数

- 読み取り無効合計：トリガを受信したものの、シンボルの読み取りが行われなかった合計回数

- トリガ合計: トリガ合計 = 読み取り合計 + 読み取り無効合計 + 外れたトリガ合計

- 外れたトリガ: トリガが検知された時点で画像バッファが無かったために外れたトリガの数

- トリガインデックス: リーダが検知したトリガの合計数です。

[プロセスモニタ]ペインで処理統計を消去した時や、リーダを再起動した時は常に、次の値が0にリセットされます。

- 読み取り合計

- 読み取り無効合計

- トリガ合計

- 外れたトリガ

トリガのインデックスはリーダを再起動した時だけ0にリセットされ、処理統計の消去後はリセットされません。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500